**PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS** | **ELAB./MODIFICADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
| **NOMBRE** | Daniela Oscorima | Renato Bravo | Juan Aguilar |
| **CARGO** | Coordinador SIG | Gerente General | Presidente del CSST |
| **FIRMA** |  | Firma Renato |  |
| **FECHA** | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[**1.** **OBJETIVO** 3](#_Toc29827734)

[**2.** **ALCANCE** 3](#_Toc29827735)

[**3.** **REFERENCIA** 3](#_Toc29827736)

[**4.** **DEFINICIONES** 3](#_Toc29827737)

[**5.** **RESPONSABILIDADES** 4](#_Toc29827738)

[**6.** **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO** 4](#_Toc29827739)

[**7.** **REGISTRO** 6](#_Toc29827740)

# **OBJETIVO**

Establecer pautas para la gestión de riesgos en trabajos no rutinarios o rutinarios.

# **ALCANCE**

Este procedimiento aplica a todas las actividades de MATRIXCONSULTING.

# **REFERENCIA**

* Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

# **DEFINICIONES**

* 1. **Accidente de Trabajo:** Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas.
  2. **Paso:** Acción o acto racional indivisible. Su exclusión aumenta el potencial de daño.
  3. **Riesgo Potencial:** Es aquel paso cuyo resultado después de evaluar el riesgo inicial es alto.
  4. **Riesgo No Aceptable:** Aquel con el cual no es posible trabajar si es que no se han implementado los controles.
  5. **Tarea / Trabajo**: Parte especifica de una actividad.
  6. **Tarea / Trabajo de Alto Riesgo:** Aquella tarea/trabajo cuya realización implica un alto potencial de daño.

# **RESPONSABILIDADES**

* 1. **Coordinador SIG:**
* Mantener un inventario actualizado de los ATS por proyecto.
* Orientar en el proceso de la actualización del ATS en el IPERC.
* Asegurar que se cuente con los ATS antes de iniciar las tareas no rutinarias.
* Actualizar el ATS en el IPERC.
  1. **Jefe y/o Supervisor de Proyectos**
* Elaborar el ATS según lo indicado en el procedimiento.
* Involucrar a los trabajadores en la elaboración de las ATS.
* Asegurar que solo trabajadores que hayan recibido entrenamiento formal teórico en su ATS, realicen las tareas.
  1. **Trabajadores**
* Conocer, cumplir y aplicar este procedimiento.
* Participar en la elaboración e implementación de las ATS.

# **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

* 1. **Aspectos Generales**
  + Para realizar actividades no rutinarias y que no cuenten con un PETS se implementará el Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
  + Para llenar el formato del ATS se deberá:
  + Indicar si la tarea a ejecutar se realiza en las instalaciones del cliente o en las instalaciones de MATRIXCOSULTING.
  + Dividir la tarea en los diferentes pasos secuenciales que la componen.
  + Identificar por cada paso los peligros, usando como referencia la Lista de Peligros y Riesgos Asociados, que se muestra en el Formato de Análisis de Trabajo Seguro (SIG-SST-FOR-012)
  + Evaluar el riesgo de cada peligro, tomando como referencia la Matriz de Evaluación de Riesgos:



* + Definir los controles inmediatos a implementarse, según la siguiente jerarquía:
* Eliminación
* Sustitución
* Ingeniería
* Administrativos
* EPP
  + Evaluar el riesgo residual utilizando la misma Matriz de Evaluación de Riesgos.
  + El formato de ATS llenado, deberá ser firmado por el Jefe o Supervisor de la tarea de MATRIXCONSULTING, por el responsable del área donde se desarrolla la tarea (ya sea por parte de MATRIXCONSULTING o por parte del cliente) y por los trabajadores involucrados en la tarea.

# **REGISTRO**

* SIG-SST-FOR-012 Análisis de Trabajo Seguro

# **GESTIÓN DE CAMBIOS**

Aún no se registran cambios en este documento.