**PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO - PETAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS** | **ELAB./MODIFICADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
| **NOMBRE** | Daniela Oscorima | Renato Bravo | Juan Aguilar |
| **CARGO** | Coordinador SIG | Gerente General | Presidente del CSST |
| **FIRMA** |  | Firma Renato |  |
| **FECHA** | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

**1. OBJETIVO ……………………………………………………………………………………….… 3**

**2. ALCANCE ………………………………………………………………………………………….. 3**

**3. DEFINICIONES ………………………………………………………………………………..… 3**

**4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ……………………………………………………….… 3**

**5. RESPONSABILIDADES ……………………………………………………………..………… 3**

**6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ……………………………………………….… 4**

**7. REGISTRO ……………………………………………………………………………………….… 5**

**8. ANEXOS ……………………………………………………………………………………….…… 5**

# **OBJETIVO**

Establecer los lineamientos para realizar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y considerados de Alto Riesgo.

1. **ALCANCE**

Este procedimiento se aplica a trabajos de Alto Riesgo que se realicen en las actividades de MATRIXCONSULTING SAC.

1. **DEFINICIONES**

* Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Documento firmado para cada turno por el Técnico 01 donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.
* Tarea / Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea/trabajo cuya realización implica un alto potencial de daño.
* Zona de Alto Riesgo: Aquella condición que tiene un alto potencial de pérdida.

1. **DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

* SIG-SST-PRO-001 Procedimiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
* SIG-SST-PRO-006 Procedimiento para elaborar la Matriz IPERC

1. **RESPONSABILIDADES**

Jefe / Supervisor de Proyectos

* Supervisar el cumplimiento de lo indicado en el presente documento.
* Realizar junto con los trabajadores, el llenado del PETAR.
* Autorizar las labores y firmar el PETAR por parte de MATRIXCONSULTING SAC.
* Coordinar la firma de aprobación del PETAR por parte del cliente para iniciar labores.
* Asegurar que solo trabajadores que hayan recibido entrenamiento formal teórico en su PETAR realicen las tareas.

Trabajadores:

* Participar en la elaboración de los PETAR.
* Cumplir lo indicado en este procedimiento.

1. **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO**

**Aspectos Generales**

* Dentro de los trabajos de alto riesgo se consideran:
* Trabajos en altura.
* Trabajos en espacios confinados
* Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC
* Para realizar actividades no rutinarias, actividades de alto riesgo en los lugares donde se realizan toma de inventarios de existencias, activos fijos y tasaciones se implementará el Permiso de Trabajo de Riesgo (PETAR).
* Para llenar el formato del PETAR se sigue los siguientes pasos:
* El Jefe/Supervisor de Proyectos en coordinación con los trabajadores debe elaborar el PETAR completando la lista de verificación, descripción de la tarea, involucrados en la tarea, equipo de protección requerido, herramientas, equipos, etc.
* El formato de PETAR al ser llenado deberá ser firmado por todos los trabajadores que son parte del equipo de trabajo y el Jefe/Supervisor de Proyectos quien debe también hacer firmar al responsable del cliente.
* Solo con lo anterior, se puede INICIAR el trabajo

1. **REGISTROS**

SIG-SST-FOR-011 Permiso de Trabajo de Riesgo

1. **ANEXOS**

**Anexo 01: Permiso de Trabajo de Riesgo**